宁德职业技术学院实训室配套设备清单20261008
1、实训室升级改造
	序号
	货物名称
	技术                                 参数
	数量

	1
	教室讲台
	1、钢木结合一体成型，合理的尺寸≥800*680*1000mm，合理的设备安排，整体采用分体式结构，上下两部分分体组装。

2、桌面老师放手位子集成合成板，根据学校实际使用需求更舒适，冬天不易碰到钢板手不冰，实木扶手全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。桌体下层内部采用标准机柜，带层板，所有设备可整齐固定。

3、桌面可预留集成笔记本接口模块。
	1张

	2
	音箱
	1、中低音喇叭: 1×6.5" (120磁Φ35mm) ；

2、高音喇叭: 1×1.25" (Φ25mm)；

3、频响 (±3dB) : 90Hz-20kHz；

4、额定/峰值功率：120W /160W；

5、阻抗：8欧；

6、灵敏度 : 94dB；

7、最大声压SPL: 117dB；

8、覆盖角度（H×V） 120°×60°。
	2只

	3
	功放
	1、输出功率：8Ω180W×2；4Ω250W×2；

2、频率响应：20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）；

3、信噪比：83.5dB；

4、输入灵敏度：0.21V；

5、总谐波失真：≤0.05%；

6、输入阻抗：47KΩ；

7、消耗功率400W。
	1台

	4
	无线麦
	一主机配置一手持一头戴；采用微电脑CPU控制，PLL锁相环频率合成技术，红外线对频，频率稳定度：±0.002%，话筒：工作频率:612－680MHz，32/64/99频道自由选择，液晶数字显示，FM最大调制频率偏: ±45KHz。智能电池欠压预警显示，动态音频压缩及自动电平控制电路。接收机：工作频率:612-680MHz，32/64频道自由选择。液晶数字显示。杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。音频动态扩展及自动电平控制电路。真分集接收。
	1套

	5
	电脑桌
	双人位钢木材质电脑桌，柚木桌面，金属钢桌架，尺寸：1200*600*750mm。
	23套

	6
	方椅
	钢木材质方凳
	50张

	7
	机柜
	1、规格：600mm×600mm×1000mm；

2、材料：轧钢板，表面防静电喷涂；

3、结构：内部为标准19”安装立柱；顶部和底部的前后位置开；进线孔可封闭，前门为钢制嵌边式玻璃门;后门为钢质快速拆卸门板；两侧为钢质快速拆卸门板。
	1个

	8
	六类网线
	性能满足TIA/EIA 568C、ISO/IEC11801、YD/T 1019和YD/T 926六类标准;中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度; PVC外皮上间隔印有商 标、电缆编号、电缆类别、米数标、批号; 规格：305米/每箱；导体直径：≥0.57mm；绝缘层材料为高密度聚乙烯，外护套材料为阻燃PVC；支持带宽250MHz,传输性能适用于传输速率达到1Gbps的应用。
	3箱

	9
	电源线
	电源线4mm2 ；单根纯铜；护套材质PVC；电线最大外径4.8（mm）；护套厚度0.7（mm）；执行标准：JB8734-98/GB5023-2008；额定电压：300/500V。
	600m

	10
	插排配件
	现场制作；每张桌子1个6孔插排。
	25个

	11
	线缆地槽
	材质:不小于1.0mm不锈钢质；防火、静电喷塑、热浸锌。规格：100x80x20mm
	23m

	12
	交换机
	二层弱网管交换机，交换容量 312Gbps，包转发率 24Mpps，16 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，交换机支持 VLAN、端口聚合、端口镜像等功能
	3台

	13
	路由器
	3000M双频全千兆Wi-Fi6无线路由器，双核1.3Ghz旗舰主芯片配置，支持双WAN冗余和叠加，推荐带机60台终端，无线：双频2976Mbps；有线：1个千兆WAN口+4个千兆LAN口，5根高增益天线，信号强劲。特有自研多台“一键易联”技术，Wi-Fi无缝漫游。
	1台

	14
	综合布线
	布线、安装、交换机、音箱等 
	1间

	
	
	
	


2、网超部分
	1
	智慧黑板
	海康86寸
	1台

	2
	工作站
	CPU：海光3350  8核  3.0G 主频

内存：16G DDR4内存

硬盘：512G固态硬盘

显卡：RTX 3050 8G独立显卡

显示器：23.8英寸液晶显示器

含三年麒麟系统、云教室管理软件
	50台


注意：网超部分与实训室升级改造部分分开单独报价，总价不得超过最高预算价；智慧黑板与工作站报价必须包含网超网址链接和产品页面截图

