





网上比选项目
采购文件


项目名称:      2026年乡村数字化服务基地建设项目   

经办单位：宁德职业技术学院信息技术与工程学院

发布时间：                    2026年     月     日	
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[bookmark: _bookmark0]第一部分 报价供应商须知
（报价人供应商应认真阅读采购文件中全部内容，并按要求提交报价文件。）
[bookmark: 一、采购项目概况]一、采购项目概况
1.项目名称：2026年乡村数字化服务基地建设项目
2.经办部门：信息技术与工程学院
3.最高限价：66000元（大写：陆万陆仟元人民币整）。
[bookmark: 二、相关说明]二、相关说明
（一）本采购文件仅适用于宁德职业技术学院采购职能部门组织的网上比选采购活动。
（二）凡符合资格要求的供应商均可参加。
（三）无论结果如何，参加的供应商自行承担因此所产生的全部费用。
[bookmark: 三、报价供应商资格]三、报价供应商资格
[bookmark: 1.报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记]1.报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；
2.本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包。
[bookmark: 四、报价要求]四、报价要求
报价人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材和服务类为增值税普通发票）。报价人报价应包括全部货物、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的报价除非因特殊原因并经双方协商同意，报价人不得再要求追加任何费用。
提醒：报价为采购清单总价。报价文件中只能提供唯一明确报价。
[bookmark: 五、报价文件要求]五、报价文件要求
报价人应按照下列内容及顺序编写、装订报价文件。报价文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖供应商单位公章方为有效。
（一）报价文件的构成、顺序及要求
1.文件封面；
2.目录；
3.资格性审查材料，包括但不限于：
（1）营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；
（2）相关资质证书或许可证书等复印件；
4.符合性审查材料，包括但不限于：
（1）提供法人或负责人资格证明、授权委托书；
（2）报价一览表；
（3）报价明细表；
（4）采购标的要求响应表；
（5）资格声明函；
（6）售后服务承诺. 
5.证明材料等。
（二）报价文件的份数、签署和封装
1.报价人必须制作报价文件。报价文件份数为正本 1 份，副本 2 份。报价文件应当清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。报价文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。将密封袋密封后加盖与报价人单位一致的有效印章。报价文件应规定时间内由评审小组现场拆封。
[bookmark: _GoBack]2.报价文件一经送达，无论报价人是否推荐成交，其报价文件不予退还。
（三）终止比选的情形
1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.报价供应商的报价均超过了采购预算；
4.因重大变故，采购任务取消的。
（四）报价无效情况
1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的；
2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的；
3.报价超过最高限价的；
4.提交的是可选择性报价的；
5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的；
6.报价有严重缺漏项目的；
7.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；
8.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
六、评审办法
本项目采用评审方法最低评标价法。
最低评标价法。供应商响应文件满足本项目全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的比选方法。出现最低报价相同者则抽签决定成交人。
[bookmark: 七、成交供应商确定]七、成交供应商确定
各单位应对评审小组推荐的成交供应商确认后，在发出比选结果公告后30日内与成交供应商签订采购合同。若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被申购单位单方面解除合同的，申购单位有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。
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[bookmark: _bookmark1]第二部分 采购需求书
一、项目概况
1.项目名称：2026年乡村数字化服务基地建设项目
2.经办部门：信息技术与工程学院
3.最高限价：66000元（大写：陆万陆仟元人民币整），供应商报价高于最高限价按无效报价处理。
二、采购标的
（一）标的清单
	序号
	货物/服务名称
	单位
	数量

	1
	半画幅微单相机（含相机直播用全套配件）
	套
	4

	2
	L竖拍快装板
	个
	4

	3
	散热器
	个
	4

	4
	1TB移动硬盘
	个
	1

	5
	一拖二无线麦克风
	套
	4

	6
	直播竖屏（55英寸）
	个
	2

	7
	相机干燥箱
	个
	1

	8
	便携式可移动升降绿幕
	个
	4

	9
	直播面灯
	组
	4

	10
	直播环境灯
	组
	4

	11
	直播设备安装调试
	项
	1


（二）具体技术参数及性能要求
	1
	半画幅微单相机
	1.图像传感器：APS-C画幅23.5×15.6mm，有效像素2420万，E卡口
2.对焦系统：425点相位对焦，支持人眼/动物眼对焦、物体追踪，带产品展示模式、一键背景虚化
3.防抖：机身无五轴防抖，依靠镜头防抖，视频支持Active电子防抖
4.快门与连拍：机械快门1/4000s，闪光同步1/160s，最高连拍11张/秒
5.感光度：ISO100-32000，可扩展50-51200
6.视频性能：4K25p（2.4倍裁切，最高100Mbps）、1080P120p慢动作，支持S-Log2/3、HLG、PP值
7.显示屏：3英寸270°侧翻触控屏，92万像素
8.接口：Type-C、Micro-HDMI、3.5mm麦克风输入、MI热靴，支持U3/V30规格SD卡
9.供电：NP-FW50电池，照片约440张，支持Type-C充电、PD外接供电直播
10.镜头：适马30mm F1.4 DC DN，等效45mm，最大光圈F1.4，9片圆形光圈叶片，步进马达自动对焦，重量265g
11.标配配件：UV保护镜、64G采集卡、64G存储卡、读卡器、3m直播专用线、三脚架、外接电源
	4套

	2
	相机备用电池
	1.智能锂电池
2.标称电压：7.2V，充电上限8.4V
3.容量：典型1080mAh（7.7Wh），最低1020mAh（7.3Wh）
4.尺寸：宽31.8mm×高18.5mm×厚45mm
5.重量：约42g
6.特点：带芯片，相机可精准显示剩余电量
（备用电池要与相机适配）
	4个

	3
	相机电池充电器
	1.输入：DC 5V/2A（Type‑C / Micro USB 输入，充电宝、手机充电头都能供电）
2.单槽输出：8.4V / 0.6A；双槽同时充：8.4V，每槽约 0.5A
3.充电模式：双槽独立控制，可以单独充一块，也可以两块同时充
4.保护：过充、过压、过热、短路保护
5.兼容：原装电池与副厂电池都可以充
6.重量约 55g
（与上述电池适配）
	4个

	4
	相机模拟电池
	1.相机输出：7.2V（模拟原厂 FW50 电池供电）
2.输入接口：Type‑C，支持 PD 快充触发
3.解码：全解码芯片，相机正常识别、电量显示正常，无报错弹窗
4.保护：过压、过流、过热、短路保护
5.材质：ABS 阻燃外壳
（与相机适配）
	4个

	5
	1TB移动硬盘
	1.容量：1TB
2.尺寸：2.5英寸便携式移动硬盘
3.接口：USB 3.0高速接口
4.读写速度：约100-130MB/s
5.兼容性：即插即用，兼容Windows/Mac
	1个

	6
	无线麦克风
	1.无线传输：2.4GHz数字跳频，传输距离300米（视距）
2.拾音：全向型拾音，频率响应20Hz-20kHz
3.声学参数：最大声压115dB，信噪比>70dB
4.配置：一拖二（2发射器+1接收器）
5.续航：内置可充电锂电池，续航约10小时
6.输出：支持3.5mm TRS及USB-C输出
7.功能：10档主动降噪，智能限幅防爆音
	4套

	7
	直播一体机
	1.摄像头：5000 万像素 
2.麦克风：内置降噪双阵列麦克风 
3.处理器：RK3588 八核 
4.内存配置：内存 8GB，储存 128GB 
5.系统：Android 12.0 
6.显示器:15.6 寸
7.分辨率：1920*1080 
8.触控：电容 10 点触控 
9.内置音响：24 欧 2W 喇叭 
10.直播软件：系统内置各大平台主流直播 APP（一键安装）
11.接口：Audio1、Line in 1、USB 3.0 2、USB 2.02、Type-C1、HDMI IN3、HDMI OUT1、RJ451 
12.摄像机接入接口：支持 3 路 HDMI 相机、2 路 USB 相机、1 路手机远程推流（可同时支持 5 路相机输入） 
13.数字声卡接入：支持 Type-c 或 USB 连接
虚拟直播功能：
1.支持绿幕、蓝幕抠图（安全区保护设置）
2.虚拟背景：图片、视频、画中画
多媒体：贴图片、视频、PDF 文档（可贴前、贴后）
3.实景直播、画中画直播、远程直播、虚拟直播
4.支持提词器、添加音乐、各项音量单独调节大小
5.支持无线键盘鼠标切换背景素材、翻页等操作
6.矩阵直播（适合连锁机构或多分店直播）
7.录屏
	1台

	8
	柜子
	E0级实木颗粒板,附件E0检查报告
尺寸：2400x400x2000mm
组装，防盗，
	2个

	9
	相机干燥箱
	1.容量：100L
2.控湿：微电脑数控恒湿，湿度范围25%-99%RH可调
3.功率：约6W-8W
4.结构：配四层可调节隔板，钢化玻璃门
5.外尺寸：约380×390×775mm（含脚高度）
6.内尺寸：约376×360×700mm
7.用途：适用于相机镜头等摄影器材防潮防霉
	1个

	10
	绿幕
	1.尺寸：宽200cm×高200cm
2.类型：便携式升降绿幕，地拉式设计，随拉随停一体式
3.安装：免安装，高度可调节
4.材质：绿色加厚牛津布，不透光不反光
5.收纳：快速展开收纳，自带合金收纳盒
6.用途：适用于直播虚拟背景抠像
	4个

	11
	面灯
	1.输出功率：200W
2.显色指数（CRI）：Ra≥97
3.光通量：21000lm
4.1米照度（裸灯）：7500lux
5.色温范围：2700K-6500K无级可调
6.调光范围：5%-100%
7.光照角度：120度
8.灯珠数量：1颗COB集成光源
9.输入电压：AC 200-220V
10.控制方式：旋钮调节、2.4G无线遥控、APP智能控制（三种方式）
11.产品尺寸：27cm×12cm×25cm（长×宽×高）
12.包装尺寸：43cm×26cm×23.5cm（长×宽×高）
13.产品重量：3.3kg
14.灯体颜色：灰色
15.灯×1台、60*90方形柔光箱×1个、遥控器×1个、5米电源线×1根、彩盒包装、产品说明书、合格证
	4套

	12
	环境灯
	1.输出功率：200W
2.显色指数（CRI）：Ra≥97
3.光通量：21000lm
4.1米照度（裸灯）：7500lux
5.色温范围：2700K-6500K无级可调
6.调光范围：5%-100%
7.光照角度：120度
8.灯珠数量：1颗COB集成光源
9.输入电压：AC 200-220V
10.控制方式：旋钮调节、2.4G无线遥控、APP智能控制（三种方式）
11.产品尺寸：27cm×12cm×25cm（长×宽×高）
12.包装尺寸：43cm×26cm×23.5cm（长×宽×高）
13.产品重量：3.3kg
14.灯体颜色：灰色
15.灯×1台、90深口柔光箱×1个、遥控器×1个、5米电源线×1根、彩盒包装、产品说明书、合格证
	4套

	13
	设备安装调试
	1.电源布线：含电源插座布线
2.设备组装：设备开箱组装、机位搭建
3.灯光调试：灯光布置调试
4.音视频联调：音视频设备联调
5.软件设置：直播软件设置及测试
6.服务内容：提供整套直播间安装调试服务
	1项

	备注
	要求所有货物保修期为三年。
	


三、评审办法
本项目采用最低评标价法。供应商响应文件满足本项目全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的比选方法。出现最低报价相同者则抽签决定成交人。
四、项目验收
（一）按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)以及合同等相关文件执行。验收结果应符合采购人使用要求。
（二）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本项目要求填好验收结果并签名盖章。
五、交货方式、日期及交货地点
（一）采购合同生效后  5  日内，成交供应商需提供供货清单（包括产品主机、随机备品备件、专用工具等的名称及数量），并将合同项下产品交付采购人。
（二）交货地点：采购人指定地点。
六、付款时间与方式
（一）采购人于收到上述产品  45  日内凭成交供应商提供的正式税务发票全额支付货款。
（二）履约保证金
☑无    □有
为保证合同的履行，成交供应商须在合同签订后一个月内向采购人缴纳合同金额 %的履约保证金（人民币整），合同履行期满10个工作日内，待采购完成后且无质量问题的情况下采购人无息全额退还。
七、知识产权
（一）成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购 人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。
（二）若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。
八、售后服务要求
（一）在质量保证期内，如果成交供应商提供的产品出现质量问题，供应商需在 3 日内予以有效处理，特殊情况下需供应商提供备用产品给采购人。
（二）其他特殊售后服务按实际情况填列附后。
九、违约责任
（一）成交供应商所交货物不符合本采购文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款20%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。
（二）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3%标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款20%的违约金。
（三）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款20%的违约金。
（四）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。
（五）成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。
（六）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。
十、争议解决
若因执行合同发生争议，或因合同发生的其他争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，均可向福安市人民法院起诉。
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